**Требования к материалам, предоставленным Заказчиком для изготовления печатной продукции**

**Файлы предоставляются в следующих форматах:**

1. PDF
2. Illustrator
3. EPS
4. Tiff
5. Photoshop

Макеты сделанные в программах Microsoft Office, макетами не являются.

**Выпуски под обрез:**

для листовой продукции 2 мм с каждой стороны;

для книжной и журнальной продукции по 5 мм с трех сторон (сверху, снизу и с внешней стороны).

Значимые объекты (текст, лого) должны быть расположены НЕ ближе

10 мм к линии реза (журнальная продукция)

3 мм (листовая продукция)

**Цветоделение**

Цветовое пространство CMYK (ISO coated\_V2\_300), общая плотность краски не выше 300%.

**Подготовка**

Растровое изображение должно иметь разрешение 250-350 dpi

Черный текст менее 8 пт и линии толщиной менее 0,3 мм не должны быть составными, только 100 black и иметь атрибут Overprint.

Все шрифты должны быть переведены в кривые или предоставлены файлы шрифтов.

Многостраничные работы должны быть предоставлены одним файлом, порядок страниц в файле должен соответствовать порядку страниц в готовом изделии, спуск полос производится типографией.

Если в макете используется ручной треппинг ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите об этом при передаче файла**.**